GF48874 Print Settings L26100

RIP Onyx 10
Load as: Fabric
Print Mode: 24 passes bidi
InkLimit: High
Drying temperature: 55 °C
Curing temperature: 120 °C
Airflow: 45 %
OMAS: Enable
Cutter: Disable
Tension: 15 N/m
Vaccum: 20 mmH20
WUDTO: 	5 °C
WUCTO: 0 °C
CDDTO: 	0 °C
CDCTO: 	0 °C
Pmin: 	0.7 kW

